|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Spelsberg\_GreenLine\_01.jpg | Spelsberg hat mit der i 12-L GreenLine eine nachhaltigere Variante der herkömmlichen i 12-L entwickelt. Diese besteht zu mindestens 90 Prozent aus recyceltem Kunststoff und ist ressourcenschonend verpackt.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG |
|  | Spelsberg\_GreenLine\_02.jpg | Mehr Nachhaltigkeit bei bewährter Qualität und Funktionalität: Beide Varianten verfügen über dieselben Abmessungen und eignen sich mit IP55 und IK07 gleichermaßen für die Innenrauminstallation. Sie sind VDE-zertifiziert und verfügen über selbstdichtende Einführungsmembranen sowie außenliegende Befestigungslaschen.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG |
|  | Spelsberg\_GreenLine\_03.jpg | Die Produktneuheit ermöglicht nachhaltige Elektroinstallationen – ohne in Sachen Qualität oder Funktionalität Abstriche machen zu müssen.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG |