|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Spelsberg\_AK mit neuer Klemme\_01.jpg | Der AK Kleinverteiler von Spelsberg überzeugt mit großzügigem Anschlussraum und höchster Nutzerfreundlichkeit. Mit der neuen Klemmen-Generation wird der AK Air Kleinverteiler modernen Installationsumgebungen sowie dem Anspruch an höchste Anwenderfreundlichkeit gerecht.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG |
|  | Spelsberg\_AK mit neuer Klemme\_02.jpg | Mit der neuen PE/N-Klemme sind Schutz- und Neutralleiter sicher und komfortabel angeschlossen und bieten eine bisher nie dagewesene Kombination aus Sicherheit und Bedienkomfort.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG |
|  | Spelsberg\_AK mit neuer Klemme\_03.jpg | Dank verbesserter Schnappbefestigung gelingen die Entnahme und Montage einhändig und werkzeuglos.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG |
|  | Spelsberg\_AK mit neuer Klemme\_04.jpg | Mittels praktischem Betätigungshebel lassen sich sowohl starre als auch flexible Leiter nun werkzeuglos anschließen und lösen.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG |
|  | Spelsberg\_AK mit neuer Klemme\_05.jpg | Mit dem AK Kleinverteiler hält Spelsberg eine professionelle Verteillösung für anspruchsvolle Einsatzgebiete bereit. Das Gehäuse aus widerstandsfähigem Polycarbonat schützt die Einbauten zuverlässig vor schädigenden Einflüssen wie Staub, Schlägen und Strahlwasser.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG |