|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Spelsberg\_Abox Pro\_01.jpg | Die neue Abox Pro hält extremen Bedingungen in der Industrie sowie im ungeschützten Außenbereich zuverlässig stand.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG/Alina Köster Fotografie |
|  | Spelsberg\_Abox Pro \_02.jpg | Dank DNV-Zertifizierung ist die Pro-Version für den breiten Einsatz in der Schifffahrt zugelassen.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG/Alina Köster Fotografie |
|  | Spelsberg\_Abox Pro\_03.jpg | Die Abox Pro ist VDE- sowie DLG-zertifiziert und bietet maximalen Schutz in der Landwirtschaft. Das robuste Gehäuse ist ammoniakbeständig und wird extremen Anforderungen in Stallungen gerecht.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG/Alina Köster Fotografie |
|  | Spelsberg\_Abox Pro\_04.jpg | Um für jede Installationsumgebung den optimalen Abzweigkasten zur Verfügung zu stellen, wartet Spelsberg mit einer umfangreichen Farbvielfalt auf. Die Abox Pro ist in Schwarz und Grau sowie mit rotem Deckel zur Kennzeichnung der Sicherheitsbeleuchtung erhältlich.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG/Alina Köster Fotografie |
|  | Spelsberg\_Abox Pro\_05.jpg | Die neue Abzweigdose aus dem Hause Spelsberg verfügt über die hohe Schutzart IP66/67/69 und die Schlagfestigkeit IK09.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG/Alina Köster Fotografie |
|  | Spelsberg\_Abox Pro\_06.jpg | Für den Einsatz in Überschwemmungsgebieten sowie im Erdreich bietet Spelsberg nach wie vor die XT-Variante, deren Gießharztechnik dauerhaftes Untertauchen erlaubt.  Foto: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG/Alina Köster Fotografie |